**הוראות חירום וכללי זהירות לעובדים המיישמים חומרים מסוכנים**

**I) כולל חומרי-הדברה, חומרי ניקוי, חומרי חיטוי, חומצות, חומרים לטיפול בפרי הקטוף וכ"ו**

**II) כל האמור במיסמך זה לגבי ריסוס מחייב לגבי כל פעולה אחרת של ישום חומרים מסוכנים,**

**כגון: הגמעה, גיפור, מריחה, הזרקה, פיזור, איוד, טבילה, שטיפה.**

**I I I) יש להחתים כל עובד על העותק בשפה המובנת לו.**

**התנהגות אישית**

* 1. **מנע מגע של חומר הריסוס / האיוד עם הגוף ! בהכנת התרסיס, במשך היישום, ובזמן ניקוי הציוד והטיפול בשאריות, השתמש תמיד בכפפות, כובע, מגן פנים, בגדי מגן שאינם סופגים נוזלים, נעליים גבוהות או מגפיים וכן מסכה עם פילטר תקין ובתוקף. ( יש להכין פילטר רזרווה במקה הצורך ) על בגדי המגן להיות שלמים, מתאימים ותקינים. יש לשטוף כפפות לפני הסרתן.**
  2. **אין לאכול לעשן או לשתות תוך כדי ביצוע הריסוס / האיוד. יש להפסיק הריסוס, להתרחק ממקום היישום, להסיר את בגדי המגן, לרחוץ ידים ופנים ורק אז, ניתן לאכול לשתות או לעשן.**

**1.3 מנע שפיכה, התזה של התרסיס או התכשיר על עצמך ועל עובדים הסמוכים לך .**

* 1. **אל תיגע בשום חלק חשוף של גופך בידיים מלוכלכות או בכפפות. בסיום או בהפסקה של פעולת הריסוס / איוד, ולפני ביצוע כל פעולה אחרת רחץ ידיים היטב בסבון נוזלי תוך שימוש במברשת ציפורניים (ניילון) ונגב הידיים במגבת נייר.**
  2. **החלף וכבס בגדי העבודה שמתחת לבגדי המגן, לאחר כל שימוש ובנפרד מכביסה אחרת.**
  3. **אל תשאיר חה"ד ללא השגחה רצופה. מנע גישה של אנשים, ילדים ובע"ח לקרבת חה"ד**

**או שטח שרוסס. אל תבצע פעולת ריסוס / יישום חה"ד כאשר אינך בקו הבריאות, עיקר**

**בתסמונות הבאות: מצונן, חש בראשך, סחרחורת, כאבי-בבטן. חש בחילה, חומך מעל**

**הנורמלי, חש צריבה או עייפות רבה וכו'.**

* 1. **באם אתה עוסק כשיגרה ביישום חוה"ד עליך לערוך בדיקות תקופתיות אחת לחצי שנה אצל**

**רופא תעסוקתי ( אם מרססים מעל 30 שעות בחודש בחומר זרחן אורגני ).**

**הכנת החומר וישומו (הכנה וביצוע הריסוס / האיוד / הגיפור )**

* 1. **בדוק תקינות ציוד הריסוס / האיוד ובעיקר אפשרות של נזילות מהצנרת והחיבורים, בדוק הידוק מכסים ואבטחת סגירות של לחץ גבוה.**
  2. **התכשיר הוא החומר המסוכן ביותר. היזהר לבל ידלוף / יותז / ישפך התכשיר בזמן הכנת החומר לישום.**
  3. **הכן מבעוד מועד והשתמש רק בכלי מדידה שקילה וערבוב תקינים, והמיועדים להכנת חומרי הדברה בלבד.**
  4. **רסס / איד תמיד כך שהרוח תישא את החומר ממך והלאה.**
  5. **לעולם אל תרסס בתנאי אקלים קיצוניים – בשעות ובימים בהם החום רב, רוח, גשם, קרה.**
  6. **הרסס עובד ע"פ הוראות בכתב תוך ציון וזיהוי ברור של חומר הריסוס / האיוד, הכמויות ליישום,**

**השטח שיש לטפל בו וציוד הישום המתאים.**

* 1. **העובד בודק את הוראות הבטיחות המופיעות על תווית מיכל התכשיר ופועל לפיהן. במידה וקימות הוראות נוספות של משרד החקלאות או של גוף מוסמך בלבד , פועלים על פי המחמיר.**

**3. חובה לדעת**

* 1. **העובד מכיר ויודע היכן נמצאות הוראות אלה ע"מ שיוכל לעיין בהן בעת הצורך.**
  2. **העובד מכיר ויודע היכן נמצא ברז לשטיפת עיניים וגוף במקרה הצורך.**
  3. **העובד יודע כיצד לסגור ברזים, לשחרר לחץ ולהפסיק את פעולת המרסס / מגפר / מאייד באופן מיידי.**
  4. **העובד מכיר ויודע היכן יש טלפון לשעת חירום וכיצד להזעיק עזרה.**

1. **הוראות לשעת חרום – פגיעה מכימיקלים/חומרי הדברה**

**(ימצא בהשג יד של כל העובדים)**

* 1. **כאשר חומר רעיל בא במגע עם העובד שוטפים מיידית את האזור הנגוע בהרבה מים נקיים.**
  2. **באם יש סימני הרעלה כגון: גירוי בעור, גירוי בעיניים, גירוי בפה או בגרון, סחרחורת, בחילה, כאבי ראש/בטן, שלשול, חיוורון, איבוד הכרה, יש לבצע את הפעולות הבאות ( גם אם הסימפטומים קלים ) :**
* **הרחק הנפגע ממקור ההרעלה וקרא לעזרה.**
* **השכב את הנפגע בזהירות בצל והמשיך בשטיפת אזור הפגיעה, בהרבה מים נקיים.**
* **זהה את סוג החומר ופנה למרכז הרעלות טל 8541900- 04 וקבל הנחיות טיפול ראשוניות.**
* **מנע גישה של אנשים נוספים למקור החומר הרעיל.**
* **העבר את הנפגע בצרוף תווית החומר הרעיל במהירות למרפאת היישוב הקרובה או למרכז הרפואי הקרוב (הקרוב מבין השניים).**
* **הודע למרפאת היישוב או למרכז הרפואי הקרוב טל.:**
* **הודע מייד למגדל / מנהל האחראי במקום העבודה.**
* **בדוק שנית את שם וסוג החומר שגרם להרעלה ולציין אותו בכל פניה לרופא, למרפאה, וכן למרכז הרפואי ולמרכז ההרעלות.**
* **במידה והנפגע איבד הכרתו יש לבצע הנשמה עד לבוא הרופא או הגעה**

**לביה"ח.**

***זכור, פעולה מהירה והחלטית על פי ההוראות האלה תמנע סבל מיותר ועשויה להציל חיים !***

**הצהרה: קראתי והבנתי ההוראות הנ"ל ואני מתחייב לקיימן ולפעול על פיהן.**

🟊🟊🟊🟊🟊