רצ"ב 2 שאלות בנושא, כאשר התשובה המודגשת היא הנכונה.

השוואה בין המוליכות החשמלית של מים רכים, ומוליכות חשמלית של מים קשים, תראה כי:

א. אין הבדל משמעותי

ב. מוליכות המים הקשים גבוהה יותר

ג. מוליכות המים הקשים נמוכה יותר

ד. תוגבר עם עלית הטמפרטורה.

ניתן לווסת את המוליכות החשמלית של מי הדוד באמצעות:

א. ריכוך מי ההזנה

ב. ביצוע ניקוזים מבוקרים בהתאם לצורך

ג. חימום מי ההזנה

ד. מינון תכשירים כימיים להשבחת המים בדוד.

בברכה גידי שמיר